**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ 15.07.2021 №45**

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Республиканские цифровые коммуникации» проводит мониторинг цен на товары, работы, услуги в соответствии с разделом V Порядка осуществления государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг, утвержденного постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 08.12.2020 №977/20.

**Просим предоставить ценовую информацию на приобретение следующего товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект закупки | Единица измерения | Кол-во (объем) закупаемых товаров, работ и услуг | Перечень сведений, необходимых для определения идентичности товара |
| Оптический приемник | шт | 30 | Рабочий выходной уровень - 109 дБмкВ, (42 канала, наклон 9 дБ) |
| Усилитель широкополосный | шт | 20 | Выходной уровень 112 дБмкВ, (42 канала)  Мощный двухтактный GaAs выходной каскад с минимальными интермодуляционными искажениями |
| Дистанционные:  Усилитель широкополосный | шт | 10 | Выходной уровень 107,5 дБмкВ, (42 канала, наклон 6 дБ)  Двухтактный GaAs выходной каскад с минимальными интермодуляционными искажениями  Комплексная защита от перенапряжений по входу и выходу (частотные диплексеры с монотонным затуханием, наносекундные диодные ограничители) |
| Оптические усилители сетевые:  Оптический приемник | шт | 15 | Рабочий выходной уровень не менее 116 дБмкВ  Большой сквозной коэффициент усиления обеспечивает высокий выходной уровень сигнала, при низких уровнях входной оптической мощности  Мощный двухтактный GaAs Push-Pull выходной каскад с минимальными интермодуляционными искажениям |
| Дистанционные оптические узлы:  Оптический приемник | шт | 10 | Дистанционное питание; Диапазон частот, МГц 48…862;  Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ 112 (без наклона АЧХ);  Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ 116 (9дБ наклон АЧХ); Длина волны оптического сигнала, нм1200…1600 |
| Коммутатор | шт | 8 | Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP |
| Усилитель | шт | 1 | Длина волны, нм 1535..1565;  Входная мощность, дБм -5 ... +10;  Выходная мощность, дБм 22;  Число выходов 1 (SC/APC) |
| Усилитель | шт | 1 | Длина волны, нм 1535..1565  Входная мощность, дБм  -5 ... +10  Выходная мощность, дБм 17  Число выходов 1 (SC/APC) |

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕН

Продавец обязан продать Покупателю указанный выше товар согласно договору.

Оплата товара осуществляется Покупателем на основании счета, выставленного Продавцом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Продавец обязуется продавать товар высокого качества.

Продавец обеспечивает неразглашение конфиденциальной информации и персональных данных, которые Продавцу стали известны в процессе продажи товара.

Покупатель обязуется принять товар путем подписания расходной накладной.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Прием ценовой информации будет осуществляться в печатном

(г. Луганск, кв. Еременко, 7з) или электронном ([office@rck.su](mailto:office@rck.su)**)** вариантахдо **14:00 21.07.2021 г.**

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

* устава или положення (при наличии),
* свидетельства о государственной регистрации,
* справки о взятии на учет налогоплательщика,
* специального разрешения либо лицензии (при наличии).

ПОЛУЧЕННЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ У ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ».

**В ОТВЕТЕ НА ЗАПРОС ДОЛЖНЫ УКАЗЫВАТЬСЯ И ОДНОЗНАЧНО ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ: ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА.**